**Minimalno-maksimalni tehnički uvjeti**

1. **Stroj za pranje rublja kapaciteta punjenja 35-40 kg para**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehnički uvjeti** | **Zahtjevano** | **Ponuđeno** |
| Kom | 1 |  |
| Proizvođač |  |  |
| Naziv i tip stroja |  |  |
| Kapacitet punjenja (kg), 1:10 | 35-40 |  |
| Volumen bubnja (lit) | 350-400 |  |
| Promjer bubnja (mm) | 900-1000 |  |
| Medij za zagrijavanje vode- Električna energija (kW) | 30-36 |  |
| Brzina centrifuge (o/min) | min. 900 |  |
| G faktor | min. 400 |  |
| Objedinjeno pranje i centrifugiranje | da |  |
| Unutrašnji, vanjski bubanj i kućište stroja u izvedbi od nehrđajućeg čelika | da |  |
| Mikroprocesorsko upravljanje (na hrvatskom jeziku) | da |  |
| Izvedena priprema za tekuće deterdžente (proširena relajna karta i na vanjskom bubnju izveden priključak) | da |  |
| Amortizacija vibracija kontrolirana automatski pomoću sustava amortizera (nije potrebno sidrenje stroja) | da |  |
| Ekološka faza cool down (ohlađivanje vode prije ispuštanja u kanalizacijski sustav) | da |  |
| Priključni napon | 400V/3N AC/50Hz |  |
| Dimenzije stroja (mm) | (šxdxv) 1100-1200x1200-1300x1600-1700 |  |
| Masa stroja (kg) | 900-1000 |  |
| Jamstvo na stroj (mjeseci) | min. 24 |  |

Ponuditelj:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

MP

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024.g.